|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, единица измерения** | **LA-11 TP E** | **LA-11 TP HW** | **LA-11 TP S** |
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 11 |  |  |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 |  |  |
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 532х425 |  |  |
| Вид управления технологическим процессом | Автомат  | Автомат | Автомат |
| Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Боковые облицовки и панель управления | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Вид обогрева | Электро. | Горячая вода | Пар |
| Номинальная мощность, кВт | элементов | 6 |  |  |
| общая | 6,25 |  |  |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при отжиме | 1245 |  |  |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | 692 |
| 788 |
| 1158 |
| Масса, не более, кг | 230 |  |  |
| Удельный расход воды за цикл при стирке 60◦ | 135 |  |  |
| **Требования к подводящим коммуникациям** |
|  26 программ по умолчанию (4 экономичные программы) |
| Подключение – 380В |
|  Стандартная частота: 50-60 Гц. |
|  Настройка скорости стирки и отжима. |
| Встроенная программа управления "WASH CONTROL |